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	TABELA NORM PRZYDZIAŁU
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników: .......................................................................



Oznaczenia: R – odzież i obuwie robocze     O – środek ochrony indywidualnej     Okres używalności podano w miesiącach. Zapis "do zużycia" oznacza wymianę po faktycznym zużyciu.
	Lp.
	Stanowisko pracy
	R / O
	Nazwa środka ochrony / odzieży / obuwia
	Liczba sztuk lub par
	Okres używalności (mies.)
	Uwagi

	1.  Magazynier

	1.1
	Magazynier
	R
	Bluza robocza
	2 szt.
	12
	

	1.2
	Magazynier
	R
	Spodnie robocze
	2 szt.
	12
	

	1.3
	Magazynier
	R
	Obuwie robocze S1P (podnosek kompozytowy)
	1 para
	12
	

	1.4
	Magazynier
	O
	Rękawice robocze (antypoślizgowe)
	3 pary
	do zużycia
	Wymiana po zużyciu

	1.5
	Magazynier
	O
	Kamizelka ostrzegawcza EN ISO 20471
	1 szt.
	12
	Jeśli praca przy ruchu pojazdów

	2.  Pracownik budowlany

	2.1
	Pracownik budowlany
	R
	Kurtka robocza
	1 szt.
	18
	Sezon zimowy

	2.2
	Pracownik budowlany
	R
	Spodnie robocze z wzmocnieniami
	2 szt.
	12
	

	2.3
	Pracownik budowlany
	R
	Obuwie robocze S3 (podnosek + wkładka)
	1 para
	12
	

	2.4
	Pracownik budowlany
	O
	Kask ochronny EN 397
	1 szt.
	36
	Wymiana po uszkodzeniu

	2.5
	Pracownik budowlany
	O
	Okulary ochronne
	1 szt.
	12
	

	2.6
	Pracownik budowlany
	O
	Rękawice ochronne (ogólne)
	2 pary
	6
	

	2.7
	Pracownik budowlany
	O
	Kamizelka ostrzegawcza EN ISO 20471
	1 szt.
	12
	

	3.  Spawacz

	3.1
	Spawacz
	R
	Ubranie spawalnicze EN ISO 11611 (bluza + spodnie)
	2 kpl.
	12
	

	3.2
	Spawacz
	R
	Obuwie spawalnicze S3 EN ISO 20345
	1 para
	12
	

	3.3
	Spawacz
	O
	Tarcza/maska spawalnicza EN 175
	1 szt.
	24
	Wymiana po uszkodzeniu

	3.4
	Spawacz
	O
	Rękawice spawalnicze EN 12477
	2 pary
	6
	

	3.5
	Spawacz
	O
	Fartuch spawalniczy skórzany
	1 szt.
	24
	

	4.  Elektryk

	4.1
	Elektryk
	R
	Bluza robocza (materiał niepalny, ESD)
	2 szt.
	12
	

	4.2
	Elektryk
	R
	Spodnie robocze (materiał niepalny, ESD)
	2 szt.
	12
	

	4.3
	Elektryk
	R
	Obuwie elektroizolacyjne (nie ESD) – klasa II lub wyżej
	1 para
	12
	Do prac przy napięciu

	4.4
	Elektryk
	O
	Rękawice dielektryczne (klasa odpowiednia do napięcia)
	1 para
	12
	Wymiana po uszkodzeniu

	4.5
	Elektryk
	O
	Hełm elektroizolacyjny EN 397
	1 szt.
	36
	

	5.  ..............................  (uzupełnij stanowisko)

	5.1
	
	R / O
	
	
	
	

	5.2
	
	R / O
	
	
	
	

	5.3
	
	R / O
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